Technické podmínky – příloha č. 2

**AFTER LIFE**

**Čas příjezdu techniky:**

**4** hodiny před začátkem představení

**Jeviště:**

jeviště minimálních rozměrů 10 x 4 m, vykryté černým sametem. Musí být místo na boční partie na forbíně, to znamená celkem velké jeviště nebo malé jeviště se širší forbínou, minimálně 10 m. širokou.

Možnost vrtání do podlahy

Tah na horizont

**Světla:**

10x regulovaná zásuvka (220 V/ 10 A) v podlaze jeviště, nebo v jeho těsné blízkosti

1 reflektor FHR z každého portálu

6 reflektorů FHR z mostu jeviště, 2 reflektory na lávkách nebo nad jevištěm

12 reflektorů FHR z hlediště

**počet světel a jejich výkon musí být adekvátní k velikosti jeviště**

10 submasterů na pultu

**Zvuk:**

regulované ozvučení sálu s možností rozdělení "přední - zadní" a "levá - pravá" (4reproduktory) přímý poslech ze sálu, případně regulovaný odposlech ze sálu

možnost připojení vlastního přehrávače k pultu

Možnost umístit v blízkosti pultů náš videoprojektor.

připojení zvuku do zvukového pultu z DVD přehrávače umístěného v osvětlovací kabině u

pultu osvětlovače (kabel máme max. 8m)

možnost umístit projektor za diváky na střed tak, aby šel propojit s DVD přehrávačem v osvětlovací kabině (kabel máme max. 3m dlouhý)

**Šatny:**

dámská šatna pro 3 osoby, vybavená věšáky na kostýmy a alespoň jedním zrcadlem.

pánská šatna pro 5 osob, vybavená věšáky na kostýmy a alespoň jedním zrcadlem.

**Další:**

WC s toaletním papírem a umyvadla s mýdlem a ručníkem.

zajištění parkování pro jeden mikrobus a nákladní dodávku

Upozorňujeme pořadatele na nutnost zajistit přísný zákaz fotografování a pořizování jakýchkoliv záznamů během představení!!!

V případě nejasností volejte: **Filip Marek, vedoucí techniky DNJ – 603 934 936**

Dotazy k dopravě vám zodpoví **dopravce: Jaroslav Franěk – 605 032 731**