Technické podmínky – příloha č. 2

**BYLO NÁS PĚT (tenkrát)**

**Čas příjezdu techniky:**

3 hodiny před začátkem představení

**Jeviště:**

Jeviště minimálních rozměrů 8 x 8 m, vykryté černým sametem.

Možnost vrtání do podlahy

Jeden tah na zadní horizont

**Světla:**

5x regulovaná zásuvka (220 V/ 10 A) v podlaze jeviště, nebo v jeho těsné blízkosti

1 reflektor FHR z každého portálu

6 reflektorů FHR z mostu jeviště, 2 reflektory na lávkách nebo nad jevištěm

12 reflektorů FHR z hlediště

**počet světel a jejich výkon musí být adekvátní k velikosti jeviště**

10 submasterů na pultu

**Zvuk:**

regulované ozvučení sálu s možností rozdělení "přední – zadní" a "levá - pravá"

(4 reproduktory)

přímý poslech ze sálu, případně regulovaný odposlech ze sálu

možnost připojení dvou vlastních přehrávačů k pultu

**Šatny:**

dámská šatna, pro 2 osoby, vybavená věšáky na kostýmy a alespoň jedním zrcadlem

pánská šatna, pro 6 osob, vybavená věšáky na kostýmy a alespoň jedním zrcadlem

**Další:**

WC s toaletním papírem a umyvadla s mýdlem a ručníkem.

zajištění parkování pro dva mikrobusy a nákladní dodávku

Upozorňujeme pořadatele na nutnost zajistit přísný zákaz fotografování a pořizování jakýchkoliv záznamů během představení!!!

V případě nejasností volejte: **Filip Marek, vedoucí techniky DNJ – 603 934 936**

Dotazy k dopravě vám zodpoví **dopravce**: **Jaroslav Franěk – 605 032 731**