Technické podmínky – příloha č. 2

## Charleyova teta



**Čas příjezdu techniky:** 3 hodiny před začátkem představení

**Jeviště:**

Jeviště minimálních rozměrů 8 x 7 m, vykryté černým sametem

Možnost vrtání do podlahy, Tah na zadní horizont

**Světla:**

2x regulovaná zásuvka (220 V/ 10 A) v podlaze jeviště, nebo v jeho těsné blízkosti

2 reflektory FHR z každého portálu

6 reflektorů FHR z mostu jeviště, 2 reflektory na lávkách nebo nad jevištěm,

12 reflektorů FHR z hlediště

**počet světel a jejich výkon musí být adekvátní k velikosti jeviště**

12 submasterů na pultu, možnost programování, flash

**Zvuk:**

regulované ozvučení sálu s možností rozdělení "přední - zadní" a "levá - pravá" (4 reproduktory)

přímý poslech ze sálu, případně regulovaný odposlech ze sálu

možnost připojení vlastního přehrávače k pultu

**Šatny:**

Dámská šatna, pro 4 osoby, vybavená věšáky na kostýmy a alespoň jedním zrcadlem.

Pánská šatna, pro 5 osob, vybavená věšáky na kostýmy a alespoň jedním zrcadlem.

**Další:**

WC s toaletním papírem a umyvadla s mýdlem a ručníkem.

Zajištění parkování pro dva mikrobusy a nákladní dodávku.

Upozorňujeme pořadatele na nutnost zajistit přísný zákaz fotografování a pořizování jakýchkoliv záznamů během představení!!!

V případě nejasností volejte: **Filip Marek, vedoucí techniky DNJ – 603 934 936**

Dotazy k dopravě vám zodpoví **dopravce: Jaroslav Franěk – 605 032 731**