Technické podmínky – příloha č. 2

**OBČAN PRVNÍ JAKOSTI**



**pro herce vyčlenit/neobsazovat tato místa/nebo jim podobná (jde o účel hry):**

3. řada – krajní místo, z pohledu diváka vlevo – 1x

5. řada – krajní místo, z pohledu diváka vlevo – 1x

2. řada – krajní místo, z pohledu diváka vpravo – 1x

**Čas příjezdu techniky:**

**3** hodiny před začátkem představení

**Jeviště:**

jeviště minimálních rozměrů 10 x 4 m, vykryté černým sametem. Musí být místo na boční partie, viz. foto. To znamená celkem velké jeviště nebo malé jeviště se širší forbínou, minimálně 10 m. širokou.

Možnost vrtání do podlahy

**Světla:**

6x regulovaná zásuvka (220 V/ 10 A) v podlaze jeviště, nebo v jeho těsné blízkosti

1 reflektor FHR z každého portálu

6 reflektorů FHR z mostu jeviště, 2 reflektory na lávkách nebo nad jevištěm

12 reflektorů FHR z hlediště

**počet světel a jejich výkon musí být adekvátní k velikosti jeviště**

20 submasterů na pultu

**Zvuk:**

regulované ozvučení sálu s možností rozdělení "přední - zadní" a "levá - pravá" (4reproduktory) přímý poslech ze sálu, případně regulovaný odposlech ze sálu

možnost připojení vlastního přehrávače k pultu

**Šatny:**

dámská šatna pro 4 osoby, vybavená věšáky na kostýmy a alespoň jedním zrcadlem

pánská šatna pro 3 osoby

**Další:**

WC s toaletním papírem a umyvadla s mýdlem a ručníkem.

zajištění parkování pro jeden mikrobus a nákladní dodávku

Upozorňujeme pořadatele na nutnost zajistit přísný zákaz fotografování a pořizování jakýchkoliv záznamů během představení.

V případě nejasností volejte: **Filip Marek, vedoucí techniky DNJ – 603 934 936**

Dotazy k dopravě vám zodpoví dopravce: **Jaroslav Franěk – 605 032 731**