Technické podmínky – příloha č. 2

**Ze života Čapka**

**Čas příjezdu techniky:**

3 hodiny před začátkem představení

**Jeviště:**

jeviště minimálních rozměrů 8 x 4 m, vykryté černým sametem

možnost vrtání do podlahy

opona

**Světla:**

3x regulovaná zásuvka (220 V/ 10 A) v podlaze jeviště, nebo v jeho těsné blízkosti

1 reflektor FHR z každého portálu

6 reflektorů FHR z mostu jeviště, 2 reflektory na lávkách nebo nad jevištěm

12 reflektorů FHR z hlediště

2x zelený filtr, sledovací reflektor v kabině

**počet světel a jejich výkon musí být adekvátní k velikosti jeviště**

10 submasterů na pultu

**Zvuk:**

regulované ozvučení sálu s možností rozdělení "přední - zadní" a "levá - pravá" (4 reproduktory)

přímý poslech ze sálu, případně regulovaný odposlech ze sálu

možnost připojení vlastního přehrávače k pultu

**Šatny:**

dámská šatna, pro 3 osoby, vybavená věšáky na kostýmy a alespoň jedním zrcadlem.

pánská šatna, pro 4 osoby, vybavená věšáky na kostýmy a alespoň jedním zrcadlem.

zajištění parkování pro dva mikrobusy a nákladní dodávku

upozorňujeme pořadatele na nutnost zajistit přísný zákaz fotografování a pořizování jakýchkoliv záznamů během představení.

v případě nejasností volejte: Filip Marek, vedoucí techniky DNJ – 603 934 936

dotazy k dopravě vám zodpoví dopravce: Jaroslav Franěk – 605 032 731