Technické podmínky – příloha č. 2

**Sláva strojů a měst**

Čas příjezdu techniky: 3 hodiny před začátkem představení

jeviště minimálních rozměrů 7 x 7 m, vykryté černým sametem

1 reflektor FHR z každého portálu

6 reflektorů FHR z mostu jeviště, 2 reflektory na lávkách nebo nad jevištěm,

12 reflektorů FHR z hlediště

**počet světel a jejich výkon musí být adekvátní k velikosti jeviště**

12 submasterů na pultu, možnost programování

možnost připojení vlastního přehrávače k pultu

připojení linky do levého portálu

v průběhu představení hoří na jevišti aroma lampy

šatna, pro 3 osoby, vybavená věšáky na kostýmy a alespoň jedním zrcadlem.

WC s toaletním papírem a umyvadla s mýdlem a ručníkem.

jevištní technik, zvukař a osvětlovač 3 hod. před začátkem představení

zajištění parkování pro jeden mikrobus a nákladní dodávku

upozorňujeme pořadatele na nutnost zajistit přísný zákaz fotografování a

pořizování jakýchkoliv záznamů během představení.

v případě nejasností volejte: Filip Marek, vedoucí techniky DNJ – 603 934 936

dotazy k dopravě vám zodpoví dopravce: Jaroslav Franěk – 605 032 731